
**电压刺激**


1. 刺激时，设定好电压后，每点击一次单刺激时，只对应一个波形，且横坐标的电压要显示出来，并对应相应的刺激后的波形。
2. 每次刺激后的波形，可固定下来（**可选择固定不动，也可选择不固定，测试者自己选择），以方便**直至**刺激达到阈刺激后和最大刺激强度，在坐标轴上形成一大片波形图像整体，便于观察。**

3.增加一个目录，**刺激方式，在刺激方式下选择单刺激或者自动强度刺激。**

4.自动刺激强度应该显示出错，



应该入如图所示，每个强度对应一个波形，直至达到最大刺激强度



5两种刺激方式达到阈刺激和最大强度刺激的电压要统一

**自动频率刺激**

1. **刺激强度为最大刺激强度，起始频率为1HZ.结束频率为30HZ,**

**每次增量为1HZ**

**2.刺激后的图像应该是这样子，下图**

